分液漏斗

ナスフラスコ

内容物

栓をする

三角漏斗を用いる

逆さにしてコックを開ける

コックを閉じ、1，2回振る

内圧が十分に

下がった

コック・栓を閉じて50回以上振る

栓を外し、分離するまで静置

１00ｍL三角フラスコ

下層

上層

ジクロロメタン

10ｍL

3回分層させた

下層を

100ｍL三角フラスコに移す

下層を100ｍL三角フラスコに移す

下層

２00ｍL三角フラスコ

水層

上層

YES

NO

YES

NO

硫酸Na

約5ｇ

100ｍL

三角フラスコ

有機層

3分静置